|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  CAMPUS TOLEDO | | |
| SEGURANÇA COMPUTACIONAL – AV03 – PR01 - 2 | | |
| **MARCOS VINICIUS ROCHA DA SILVA** | RA: **2159678** | Curso: **Eng. Comp.** |

**Questão 2**

1. O protocolo utilizado foi o TCP
2. No pacote 1 e 3, foram utilizadas as portas 49859 pelo remente e a porta 80 para o destinatário, no pacote 2 foi utilizado a porta 80 pelo remetente e a porta 49859 pelo destinatário.
3. O IP de origem é o 192.168.1.104 e destinatário o 216.18.166.136
4. Está estabelecendo a conexão Three-Way Handshake com o IP 216.18.166.136.
   1. O cliente envia um pacote com a flag **SYN** ativa;
   2. O servidor responde com um pacote com as flags **SYN** + **ACK**;
   3. O cliente reponde com um pacote **ACK**.